MILWAUKEE M18FSZ-501X SAWZALL Kit



A diagram of parts of a machine

Description automatically generated

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Position** | **Quantity** | **Description** | **Part Number** |
| 1 | 6 | SCREW | 6827261 |
| 2 | 2 | SCREW | 4931454146 |
| 5 | 1 | SLIDER | 4931473770 |
| 16 | 1 | BEARING | 4931473771 |
| 18 | 3 | SCREW | 4931436635 |
| 26 | 1 | BUSHING | 4931473772 |
| 35 | 1 | SUPPORT BRACKET | 4931473773 |
| 37 | 2 | PIN | 4931473774 |
| 39 | 1 | PIN | 4931473775 |
| 40 | 2 | SPACER | 4931473776 |
| 41 | 1 | COVER | 4931473777 |
| 42 | 8 | SCREW | 661113007 |
| 44 | 1 | BALL BEARING | 4931473778 |
| 45 | 1 | WASHER | 4931473779 |
| 46 | 1 | SCREW | 4931473780 |
| 47 | 1 | PLATE | 4931436036 |
| 48 | 2 | SCREW | 4931473781 |
| 49 | 6 | SCREW | 4931435228 |
| 50 | 2 | BUTTON | 4931473782 |
| 51 | 1 | SPRING | 4931473783 |
| 52 | 1 | BRACKET | 4931473784 |
| 57 | 1 | SEAL | 4931473786 |
| 58 | 1 | SPINDLE | 4931494973 |
| 66 | 1 | RETAINING RING | 4931473788 |
| 67 | 1 | CAM | 4931473789 |
| 68 | 1 | SPRING | 4931436050 |
| 69 | 4 | SCREW | 4931454053 |
| 70 | 1 | RUBBER SLEEVE | 4931473790 |
| 71 | 1 | SHOE RELLEVER KIT | 4931473791 |
| 90 | 1 | RATING PLATE | 4931495547 |
| 91 | 1 | HOUSING | 4931473793 |
| 92 | 1 | HOOK | 4931473794 |
| 93 | 1 | ELECTRONIC | 4931495548 |
| 94 | 1 | ROTOR | 4931495549 |
| 95 | 1 | LED LIGHT | 4931473797 |
| 96 | 1 | GEAR CASE | 4931473798 |
| 97 | 1 | GEAR CASE | 4931473799 |
| 98 | 1 | CRANK ASSEMBLY | 4931473800 |
| 99 | 1 | BUSHING | 4931473801 |
| 100 | 1 | ACCEPTANCE | 4931473802 |
| 701 | 1 | HD BOX 1 – 1 PC | 4932453385 |
| 702 | 1 | INSERT | 4931473803 |